[Version]
Signature="$Windows NT$"
Class=Ports
ClassGuid={4D36E978-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Provider=%ATMEL%
LayoutFile=layout.inf
DriverVer=10/15/1999,5.0.2153.1

[MANUFACTURER]
%FreeRTOS%=FreeRTOS

[FreeRTOS]
%FreeRTOS_CDC%=Reader,USB\VID_6666&PID_B221

[Reader_Install.NTx86]
;Windows2000

[DestinationDirs]
DefaultDestDir=12
Reader.NT.Copy=12

[Reader.NT]
CopyFiles=Reader.NT.Copy
AddReg=Reader.NT.AddReg

[Reader.NT.Copy]
usbser.sys

[Reader.NT.AddReg]
HKR,,NTMPDriver,,*ntkern
HKR,,NTMPDriver,,usbser.sys
HKR,,EnumPropPages32,,"MsPorts.dll,SerialPortPropPageProvider"
[Reader.NT.Services]
AddService = usbser, 0x00000002,Service_Inst

[Service_Inst]
DisplayName = %Serial.SvcDesc%
ServiceType = 1 ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType = 3 ; SERVICE_DEMAND_START
ErrorControl = 1 ;SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary = %12%\usbser.sys
LoadOrderGroup = Base

[Strings]
FreeRTOS = "Elexim"
FreeRTOS_CDC = "Elexim GSM Gateway 7"
Serial.SvcDesc = "Elexim GSM gateway 7"

